### Musterleistungsbeschreibung \_\_\_­\_ \_ Spielplatzwalzen

Lieferung von

...... lfm **Spielplatzwalzen**,Durchmesser 30 cm, Walzen in der

Standartlänge von je 3 m, bestehend aus gleichmäßig gepresster

Kokosfaser in einem Netzschlauch aus knotenlos gewebtem PPM-

Garn (3 mm Garnstärke, MW 45 mm), Trockengewicht ca. 9 kg / lfm.

 Liefernachweis:

 Waterplant

 Hellerstraße 11

 26759 Hinte

 Tel. 05925 / 990 544

Fax 04925 / 990 545

 oder gleichwertig

Die Qualität und Konformität der gelieferten Materialien mit der

Ausschreibung ist vor dem Verbauen durch die örtliche Bauleitung

zu überprüfen und zu bestätigen.

Einbau von

...... lfm **Spielplatzwalzen** auf vorbereitetem Planum auslegen

und an den Stößen mit PE – Seil (3 mm Durchmesser) miteinander

bündig verrödeln, eine gleichmäßige Auflage der Walze auf dem

Untergrund ist ggfs. per Hand herzustellen.

Der Einbau erfolgt nach Angabe der örtlichen Bauleitung.